ICS 35.040

A 90

GA

中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 2000.XXX（0C）—XXXX

|  |
| --- |
|  |

公安信息代码

第XXX部分：易制爆危险化学品计量单位类型代码

Information codes for public sercurity industry－ Part XXX: The type code of practitioners of explosive hazardous chemicals easy to be manufactured

|  |
| --- |
|  |
|  |

XXXX- XX - XX发布

XXXX- XX - XX实施

中华人民共和国公安部  发布

前 言

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分为GA/T 2000的第XXX部分。

本部分由公安部治安管理局提出。

本部分由公安部计算机与信息处理标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：

本部分主要起草人：

公安信息代码

第XXX部分：易制爆危险化学品计量单位类型代码

1 范围

GA/T 2000的本部分规定了易制爆危险化学品计量单位类型分类与代码。

本部分适用于易制爆危险化学品信息系统建设和应用。

2 规范引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适应于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T17295-2008 国际贸易计量单位代码 。

3编码方法

代码由1到2位英文字母表示。

4 代码表

易制爆危险化学品计量单位类型代码见表1。

表1易制爆危险化学品计量单位类型代码表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 | 换算因子 | 说明 |
| mg | 毫克 | 10-6kg(准确值) |  |
| g | 克 | 10-3kg(准确值) |  |
| kg | 千克(公斤) | kg |  |
| t | 吨（米制吨） | 103kg(准确值) |  |
| ml | 毫升 | 10-6m3(准确值) |  |
| l | 升 | 10-3m3(准确值) |  |
| kl | 千升 | m3 |  |